**上海市建筑工程学校**

**配电房管理制度**

1、配电房由专人管理，保证供电正常，配电房工作人员须持证上岗，按时参加技术培训和安全教育活动。

2、严格操作规程和完全生产规则，杜绝违章操作和不安全行为。

3、对设备和安全设施要勤查，发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备，确保正常安全供电。

4、做好防水、防鼠、防盗工作，注意随手关闭好门窗，经常查看防护网、密封条防护情况，谨防小动物窜入配电间而发生意外

5、严格禁火制度，严禁将易燃易爆危险物品带进配电间；严禁烧电炉等；配电间内严禁吸烟，工作人员须能熟练使用消防器材。

6、严禁无关人员进出，未经培训，不得随便开关操作室内设施、设备。

7、管理员每日检查设施、设备动作情况，发现隐患，及时处理，每半年组织大检查，保证供电系统有良好的性能。

8、非工作人员不得擅自进入配电房。

9、遇到紧急事故，应快速准确地断电、防止事故扩大 。

10、每天做好清洁卫生工作。

上海市建筑工程学校 后保科

2014年4月

2017年1月修订